**Załącznik nr 2**

**RZEDMIAR**

**Naprawa obudowy kontenerów na odpady przy budynku szatni i zaplecza kulturalnego w Chrząstawie Małej przy ul. Wrocławskiej 97a.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp. Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz.** | **Razem** |
| **1 KNR 2-31** | **Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na pod-** | **m2** |  |  |
| **0805-01** | **sypce piaskowej** |  |  |  |
| **analogia** |  |  |  |  |
|  | **0,5\*0,5\*3** | **m2** | **0,75** |  |
|  |  |  | **RAZEM** | **0,75** |

* **KNR-W 4-01 Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo- m3**

**0102-03kości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.IV - wokół rozbieranych fundamentów**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **3\*0,5\*0,5\*0,8** | **m3** | **0,60** |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **0,60** |
| **3** | **KNR 2-31** | **Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej** | **m** |  |  |
|  | **0814-02** |  |  |  |  |
|  |  | **3** | **m** | **3,00** |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **3,00** |
| **4** | **KNR 2-31** | **Rozebranie ław pod krawężniki z betonu** | **m3** |  |  |
|  | **0812-03** |  |  |  |  |
|  |  | **3\*0,2\*0,3** | **m3** | **0,18** |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **0,18** |
| **5** | **KNR-W 2-25** | **Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - rozebranie do po-** | **m2** |  |  |
|  | **0308-02** | **nownego montażu** |  |  |  |
|  |  | **1,8\*1,5** | **m2** | **2,70** |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **2,70** |
| **6** | **KNR 4-01** | **Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad** | **m3** |  |  |
|  | **0212-02** | **15 cm - fundamentów pod słupki** |  |  |  |
|  |  | **0,3\*0,3\*0,7\*3** | **m3** | **0,19** |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **0,19** |
| **7** | **KNR 2-02** | **Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie beto- m3** |  |  |
|  | **0203-01** | **nu fundamentu** |  |  |  |
|  |  | **0,3\*0,7\*0,3\*3** | **m3** | **0,19** |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **0,19** |
| **8** | **KNR-W 2-25** | **Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - budowa** | **m2** |  |  |
|  | **0308-01** |  |  |  |  |
|  | **analogia** |  |  |  |  |
|  |  | **(1,8\*1,6)\*1,5** | **m2** | **4,32** |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **4,32** |
| **9** | **KNR-W 2-25** | **Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - budowa (płyty beto-** | **m2** |  |  |
|  | **0308-01** | **nowe z demontażu)** |  |  |  |
|  |  | **1,8\*1,5** | **m2** | **2,70** |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **2,70** |
| **10** | **NNRNKB** | **Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 m2** |  |  |
|  | **231 0511-02** | **cm - 11-20 elementów/m2** |  |  |  |
|  |  | **0,5\*0,5\*3** | **m2** | **0,75** |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **0,75** |
| **11** | **KNR 2-31** | **Ława pod krawężniki betonowa zwykła** | **m3** |  |  |
|  | **0402-03** |  |  |  |  |
|  |  | **3\*0,2\*0,3** | **m3** | **0,18** |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **0,18** |
| **12** | **KNR 2-31** | **Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m** |  |  |
|  | **0407-05** | **wypełnieniem spoin zaprawą cementową** |  |  |  |
|  |  | **3** | **m** | **3,00** |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **3,00** |
| **13** | **KNR-W 4-01** | **Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i m3** |  |  |
|  | **0105-03** | **ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV** |  |  |  |
|  |  | **3\*0,5\*0,5\*0,8** | **m3** | **0,60** |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **0,60** |
| **14** | **KNR 4-04** | **Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-** | **m3** |  |  |
|  | **1103-04** | **dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km** |  |  |  |
|  |  | **(1,8\*1,6)\*1,5\*0,07** | **m3** | **0,30** |  |
|  |  | **0,3\*0,2\*3,0+0,3\*0,08\*3,0** | **m3** | **0,25** |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **0,55** |
| **15** | **KNR 4-04** | **Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-** | **m3** |  |  |
|  | **1103-05** | **dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-** |  |  |  |
|  |  | **częty 1 km** |  |  |  |
|  |  | **Krotność = 15** |  |  |  |
|  |  | **poz.14** | **m3** | **0,55** |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **0,55** |
| **16** |  | **Opłata za składowanie i utylizacj gruzu z rozbiórki** | **m3** |  |  |
|  |  | **poz.15** | **m3** | **0,55** |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **0,55** |
| **17** | **KNR 2-31** | **Transp.miesz.beton.samoch.mieszarką 2500 dm3 z wytw.do miejsca wbud.na** | **m3** |  |  |
|  | **1503-01** | **odl.do 0.5 km z załad.got.miesz.z betoniar.przeciwbież. 500 dm3** |  |  |  |
|  |  | **poz.7+poz.11** | **m3** | **0,37** |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **0,37** |

**PRZEDMIAR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz.** | **Razem** |
| **18** | **KNR 2-31** | **Dod.do tabl. 1503 za każde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni utwar-** | **m3** |  |  |
|  | **1504-01** | **dzonej** |  |  |  |
|  |  | **Krotność = 20** |  |  |  |
|  |  | **poz.17** | **m3** | **0,37** |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **0,37** |

****